Tisková zpráva / Press Release

Autor / Author: 	Martin Dänhardt	Č. / No.:	18-001-R
Dotazy / Enquiries:	Martin Dänhardt	Datum / Date:	10.01.2018
Telefon / Phone:	+49 (0) 351 833-2580	E-mail:	martin.daenhardt@koenig-bauer.com
Uvolnění / Release:		Značka / Ref.:	BX/Dä
Fotografie / Photographs:	1	Strany / Pages:	3

Společnost ScanMould vysekává inmould etikety pomocí rotačního výseku

„Nejefektivnější výsekový stroj na trhu“

-	stroj Rapida RDC 106 umožňuje výrazné zvýšení produktivity
-	zpracování rolí z velkých flexotiskových strojů 
-	levnější vysekávací nástroje a formy
Na otázku, co pro něho stroj Rapida RDC 106 znamená, má Martin Fundal, výkonný ředitel společnosti ScanMould, překvapivě jednoduchou odpověď: „Je to zdaleka ten nejefektivnější výsekový stroj na trhu.“ Společnost ScanMould sídlící v dánském městě Jyllinge již půl roku disponuje rotačním výsekovým strojem Rapida RDC 106, na kterém vysekává inmould etikety. Tato společnost založená teprve před dvěma lety tak patří k prvním uživatelům rotačních výsekových strojů na bázi archových ofsetových strojů Rapida. 

Nainstalovaná Rapida RDC 106 je vybavena jednou vysekávací jednotkou a doplňkovým balíčkem pro vysekávání etiket a inmould fólií. K balíčku mimo jiné patří beználožkový systém nakládání archů DriveTronic SIS, vykladač AirTronic, skříň kompresoru a některé doplňky pro vedení archu bez poškrábání. Vysekávat lze jak z rolí, tak i z archů. Řezačka kotoučů RS 106, vybavená nově vyvinutým systémem „Register Cut“, řeže z rolí vyrobených flexotiskem archy požadované délky. Archy jsou poté s přesným soutiskem vedeny do rotačního výsekového stroje. Videosystémy na nakladači a ve vykladači umožňují přesné sledování vysekávaných archů.

Devětkrát efektivnější než klasické ploché výsekové stroje 
Společnost ScanMould odhaduje, že stroj Rapida RDC 106 vyrábí přibližně devětkrát efektivněji než klasický plochý výsekový stroj. Přispívají k tomu zejména vyšší vysekávací výkon až 12 500 archů za hodinu (u jiných aplikací až 15 000 archů za hodinu) a kratší přípravné časy. Stroj Rapida RDC 106 lze připravit přibližně třikrát až čtyřikrát rychleji než běžné výsekové stroje. Nástroje a formy, které jsou pro vysekávání potřebné, jsou kromě toho výrazně levnější než u běžného plochého výsekového stroje.

Pro společnost ScanMould je obrovskou výhodou, že díky řezačce kotoučů mohou být na stroji Rapida RDC 106 bez dalšího technologického mezikroku zpracovávány i role potištěné na velkých flexotiskových strojích. Na možnost rotačního výseku pomocí stroje Rapida RDC 106 Martina Fundala upozornily jeho kontakty z polygrafického průmyslu.

Rychlá výměna zakázek
Po prvních měsících používání se ukázalo, že stroj Rapida RDC 106 očekávání společnosti ScanMould zcela naplnil. Kompletní výměna zakázek (výměna nástrojů a forem) trvá pět až deset minut, a stroj je tak vhodný jak pro velké, tak i pro malé náklady. Vysoký vysekávací výkon totiž zvyšuje efektivitu výroby u velkých objemů, zatímco krátká doba výměny zakázek umožňuje rychlé zpracování i u menších sérií. Stroj Rapida RDC 106 je tak skutečně univerzální, Martin Fundal však vidí ještě jednu výhodu: „Přesnost soutisku při vysekávání je naprosto dokonalá.“ Odhaduje, že kromě výroby inmould etiket bude možné stroj Rapida RDC 106 používat i při zpracování skládaných krabiček.

Společnost ScanMould se již od začátku specializuje na tisk a vysekávání inmould etiket. Společnost byla založena za podpory dánského investičního fondu Vækstfonden, iniciativy, která mladým firmám pomáhá v začátcích. Martin Fundal je kromě toho jedním z vlastníků společnosti ScanKet, která se již více než 30 let zabývá výrobou běžných etiket.

Webové stránky společnosti ScanMould: www.scanmould.dk/en/

Fotografie:
Rotační vysekávání na stroji Rapida RDC 106 se při výrobě inmould etiket ve společnosti ScanMould osvědčilo. Výkonný ředitel společnosti Martin Fundal je na svůj stroj, který je dodatečně vybaven nakladačem archů řezaných z rolí, velmi pyšný.