Tisková zpráva

# Úspěšný náběh prvního stroje CorruFLEX

Skupina THIMM vyjadřuje velkou spokojenost se strojem CorruFLEX od společnosti Koenig & Bauer

* Úspěšná připravenost k výrobě
* Vysoká míra automatizace
* Velká spokojenost skupiny THIMM se strojem CorruFLEX
* CorruFLEX – vysoce kvalitní Flexo Postprinter

První stroj CorruFLEX od společnosti Koenig & Bauer byl úspěšně uveden do provozu u skupiny THIMM v závodu v Sibiu, Rumunsku. Smlouva byla podepsána v prosinci 2019. „Instalací HQPP flexotiskového stroje reagujeme na poptávku na východoevropském trhu po obalech s kvalitním potiskem a rozšiřujeme naše portfolio zaměřené na zákazníka“, tolik Michael Weber, vedoucí Corporate Strategy + Marketing skupiny THIMM. První testy z hlediska kvality a přesnosti soutisku byly provedeny externí společností v místě. „Jsme s výsledky velmi spokojeni“, dodává Michael Weber. V první řadě má nové zařízení vyrábět natírané archy ve čtyřbarvové verzi.

Díky důvěryhodné a profesionální spolupráci mezi společností Koenig & Bauer a skupinou THIMM bylo možné minimalizovat opožděné uvedení do provozu z důvodu celosvětové pandemie Covid-19. Christoph Müller, člen představenstva Koenig & Bauer AG: „Pokračujeme důsledně v naší nastoupené cestě. Uvedli jsme nyní úspěšně na trh všechny naše tři nové stroje, CorruJET, CorruCUT a CorruFLEX a budeme pracovat na tom, abychom i v tomto segmentu stanovovali měřítka.“

### CorruFLEX – vysoce kvalitní Flexo Postprint na vlnitou lepenku

Současně s vývojem High Board rotační výsekové linky, stroje CorruCUT, bylo koncipováno a konstruováno nové zařízení CorruFLEX pro vysoce produktivní výrobu potištěných archů vlnité lepenky v nejvyšší flexotiskové kvalitě. Jedinečný komplexní koncept za použití nejmodernějších technologií a funkcí v kombinaci s jednoduchou a intuitivní obslužností. CorruFLEX nabízí množství jedinečných prvků jako například nakladač s podtlakovými pásy bez vtahovacích hřídelí nebo moderní systém výměny rastrových válců. Stroj lze provozovat jako stand alone řešení nebo v lince s běžnými stroji pro plochý výsek.

#### Foto 1:

První instalovaný stroj CorruFLEX společnosti Koenig & Bauer

**Kontaktní osoba pro tisk**

Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG
Henning Düber
T +49 931 909-4039
M henning.dueber@koenig-bauer.com